**САУНА ПЕРЕНОСНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ**

**« СПИ-220/1 »**



Сертификат соответствия POCC RU.ME55.B02793

Санитарно-эпидемиологическое заключение 74.50.03.346.П.000990.05.09

Сертификат в области пожарной безопасности НСОПБ.RU.ПР072.Н.00008

**Краткая инструкция по использованию**

Сауна СПИ-220/1 подлежит хранению вне досягаемости острых поверхностей и предметов, несущих потенциальную угрозу ее повреждения при разборке и укладывании, а также в процессе использования. Порядок подготовки изделия к работе:

1. Полностью разверните устройство и установите боковые стенки в вертикальное круговое положение на пол. Сторона с нагревательными элементами должна находиться внутри круга (обратите внимание на липучки крепления накидки – они должны располагаться снаружи), а провод питания – внизу полученной конструкции.
2. При помощи провода подключите сауну СПИ-220/1 к стандартной электрической сети (напряжением 220В).
3. Установите в центре развернутого устройства заранее подготовленный стул или табурет.
4. Зайдите внутрь устройства и плотно соедините специальный клапан на стыке сторон при помощи липучки с внутренней стороны.
5. Через голову аккуратно наденьте верхнюю накидку, которая входит в комплект сауны. Закрепите накидку снаружи с помощью предназначенных для этого липучек.
6. Садитесь на установленный внутри стул (табурет).

**Переносная инфракрасная сауна СПИ-220/1 специально разработана с целью осуществления тепловых оздоровительных процедур на дому.**

**Основные технические характеристики устройства:**

* Название модели – СПИ-220/1
* Потребляемая мощность – 0,83 кВт
* Среднее энергопотребление за один сеанс – 0,7 кВтч
* Питание – стандартная электросеть напряжением 220 В ±5%, 50 Гц
* Температура в процессе работы – 45-50˚С
* Габариты – 200х400х1000 мм
* Вес – 8 килограмм

**Принципы работы и положительное влияние на человеческий организм сауны СПИ-220/1**

Выделяемое устройством тепло представляет собой мягкое инфракрасное излучение, которое абсолютно идентично части солнечного спектра. Именно это излучение ощущает наше тело в традиционной сауне.

**Чем выгодно отличается инфракрасная сауна СПИ-220/1?**

* Устройство распространяет «живые лучи» длинноволнового спектра, которые мгновенно поглощаются клетками тканей, что вызывает резонанс в организме. В ходе процедуры очень быстро растет активность клеток, повышается интенсивность циркуляции крови, ускоряется метаболизм.
* Наибольшим положительным воздействием от приема инфракрасной сауны является естественное ускорение переноса крови к коже, а также от внутренних органов к конечностям. При этом не повышается кровяное давление и отсутствуют любые негативные проявления.
* При повреждениях мышц, суставов и конечностей, при небольших ранах и повреждениях кожи мягкое тепловое излучение, стимулируя ток крови, ускоряет обменные процессы, напитывая поврежденные участки кислородом. Одновременно расслабляются напряженные мышцы, возрастает их эластичность, постепенно исчезают последствия вывихов и растяжений. На порядок ускоряется восстановление поврежденных мышц, из тканей буквально вымывается усталость.
* При систематическом использовании процедур (рекомендуется регулярность применения сауны не чаще двух раз в неделю длительностью до 40 минут каждое), вы обретаете стройность тела, улучшаете здоровье и получаете цветущий вид с сияющей кожей.

**Возможности СПИ-220/1 и ее функционал**

* Устройство создано на основе применения пленочных нагревателей ПЛЭН®, которые в процессе работы вырабатывают мягкое инфракрасное излучение.
* Сауна обеспечивает глубокий (глубже 4,5 см) прогрев тканей.
* Обильное потоотделение требует значительного расхода энергии, в результате чего сжигается много калорий. За один сеанс в инфракрасной сауне теряется приблизительно столько же калорий, сколько и во время 10-километровой пробежки. Поэтому использование инфракрасной кабины, особенно совместно с диетами, **позволяет успешно снижать вес.**
* Глубокое проникновение инфракрасного излучения (наряду с физической активностью и рациональным питанием), позволяет эффективно **бороться с целлюлитом**, расщепляя его подкожные отложения, состоящие из воды, жира и шлаков.
* Применение инфракрасной сауны абсолютно безопасно для ослабленных и возрастных людей, а также для тех, кто страдает от гипертонии и заболеваний сердца.

**Техника безопасности в ходе применения СПИ-220/1**

* Данное устройство не медицинский прибор и не должно использоваться в сугубо медицинских целях.
* В случае резкого ухудшения самочувствия (развивается головокружение, сильно участилось сердцебиение) немедленно прекратите процедуру.
* Не рекомендуется использовать устройство дольше 40-50 минут на человека и чаще двух раз в неделю.
* Не рекомендуется использовать устройство детям до 18 лет!
* Не рекомендуется использовать устройство после или в процессе употребления спиртного.

**В некоторых случаях инфракрасная сауна должна использоваться только после консультации у врача. К таким случаям относятся:**

* Беременность.
* Некоторые кожные болезни.
* Проблемы, связанные с давлением.
* Серьезная сердечная недостаточность.

**ВНИМАНИЕ!!! Очень внимательно прочтите и неукоснительно соблюдайте!**

Категорически запрещено включать не подготовленное к использованию устройство (в неразвернутом виде – см. инструкцию выше)! Это ведет к быстрому перегреву, нарушению слоя изоляции, что грозит коротким замыканием и выходом устройства из строя.

* После использования сразу отключите СПИ-220/1 от сети.
* Не включайте устройство вблизи от воды во избежание поражения током.
* Не допускайте размещения провода питания поблизости от нагревающихся поверхностей.
* Ни в коем случае не включайте устройство при видимых повреждениях кабеля или вилки.
* Не допускается передавливание электрического шнура питания.

**Помните!** Любое повреждение прибора должно устраняться исключительно мастерами авторизованного дилера.

Особенности ухода за устройством и его хранения

Изделие не нуждается в особом уходе. После каждой эксплуатации инфракрасная сауна должна быть аккуратно свернута и упакована в чехол. Перед упаковкой внутренняя и наружная поверхности протираются влажной салфеткой или мягкой тряпкой и просушиваются.

**Гарантийные сроки и обязательства**

* Гарантии эффективной бесперебойной работы инфракрасной сауны СПИ-220/1 составляют 12 месяцев.
* В случае необходимого ремонта просим вас обратиться в ближайший сервисный центр.
* В некоторых случаях при ремонте вам потребуется оплатить услугу и запасные части. К таким случаям относятся:
  + 1. Подключение устройства к неправильному напряжению.
    2. Самовольное внесение изменений в конструкцию.
    3. Механические повреждения.
    4. Последствия форс-мажорных обстоятельств.
    5. Истечение 12 месяцев с момента покупки устройства.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата продажи*** | ***Подпись/ ФИО*** |
| **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |